|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Página 1 de 2 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 01899218-a084-4b50-99c9-4d7d31f92aee.jpg | | | | | | | | | |
| [vidrosvaz@gmail.com](mailto:vidrosvaz@gmail.com)  43 9609-9774 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obra nº | | | 2 | | | |  | | | | | | | | | | | | | 28/09/2018 | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dados do Orçamento** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome da Obra: **Ed. Porto Velho** | | | | | | | | | | |  | | | | Telefone: | | | | | | | | |
| Endereço: | | | | | | | | | | |  | | | | Bairro: | | | | | | | | |
| CEP: | | | | | | | | | | |  | | | | Cidade: - | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cor do alumínio:** Pintura Branco 9010 | | | | | | | | | | |  | | | | **Cor do Componente:** Preto Brilhante | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00002.jpg | | | | **1** |  | **SU-PC1** Porta de correr 2 folhas sem travessas, com fechos tipo contra com chave laterais, com reforço de engate externo, sem reforços laterais, para receber vidros. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Linha: SUPREMA** | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Vidro: | Comum INCOLOR - 4mm (3.66 m²) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largura: | | 2200 | | Altura: | | 2000 | | | | Quantidade: | | 1 | |  | | | |
| Localização: | | | PC04 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00002.jpg | | | | **2** |  | **SU-PC1** Porta de correr 2 folhas sem travessas, com fechos tipo contra com chave laterais, com reforço de engate externo, sem reforços laterais, para receber vidros. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Linha: SUPREMA** | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Vidro: | Comum INCOLOR - 4mm (4.23 m²) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largura: | | 2520 | | Altura: | | 2000 | | | | Quantidade: | | 1 | |  | | | |
| Localização: | | | PC03 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00003.jpg | | | | **3** |  | **SU-F1 X 2** Fixo com soleira, sendo dois vidros na altura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Linha: SUPREMA** | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Vidro: | Comum INCOLOR - 4mm (1.77 m²) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largura: | | 500 | | Altura: | | 2320 | | | | Quantidade: | | 2 | |  | | | |
| Localização: | | | J02 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00002.jpg | | | | **4** |  | **SU-PC1** Porta de correr 2 folhas sem travessas, com fechos tipo contra com chave laterais, com reforço de engate externo, sem reforços laterais, para receber vidros. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Linha: SUPREMA** | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Vidro: | Comum INCOLOR - 4mm (4.16 m²) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largura: | | 2130 | | Altura: | | 2320 | | | | Quantidade: | | 1 | |  | | | |
| Localização: | | | PC2 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00003.jpg | | | | **5** |  | **SU-F1 X 2** Fixo com soleira, sendo dois vidros na altura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Linha: SUPREMA** | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Vidro: | Comum INCOLOR - 4mm (2.03 m²) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largura: | | 1030 | | Altura: | | 2320 | | | | Quantidade: | | 1 | |  | | | |
| Localização: | | | J1 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Página 2 de 2 | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00002.jpg | | | | **6** |  | **SU-PC1** Porta de correr 2 folhas sem travessas, com fechos tipo contra com chave laterais, com reforço de engate externo, sem reforços laterais, para receber vidros. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Linha: SUPREMA** | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Vidro: | Comum INCOLOR - 4mm (3.78 m²) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largura: | | 1950 | | Altura: | | 2320 | | | | Quantidade: | | 1 | |  | | | |
| Localização: | | | PC1 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00004.jpg | | | | **7** |  | **SU-PGV2** Porta giro (abrir) de 2 folhas, com travessa e vidros | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Linha: SUPREMA** | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Vidro: | Comum INCOLOR - 6mm (2.10 m²),Comum INCOLOR - 6mm (2.58 m²) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largura: | | 2400 | | Altura: | | 2332 | | | | Quantidade: | | 1 | |  | | | |
| Localização: | | | P1 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00003.jpg | | | | **8** |  | **SU-F1 X 2** Fixo com soleira, sendo dois vidros na altura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Linha: SUPREMA** | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Vidro: | Comum INCOLOR - 4mm (6.07 m²) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largura: | | 2900 | | Altura: | | 2320 | | | | Quantidade: | | 1 | |  | | | |
| Localização: | | | J3 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Valor: R$ 17.821,73 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Vendedor |  | | | | | | | | | |  | Responsável | | | |  | | | | |  | |

1. É de total responsabilidade do cliente a conferencia do itens em orçamento.
2. Prazo de entrega de 45 à 60 dias após a confirmação e assinatura do contrato.
3. Qualquer item adicional que não esteja no orçamento é de responsabilidade do cliente.
4. Consulte as formas de pagamento com o seu vendedor.
5. Qualquer duvida técnica deve ser questionada durante o período de orçamento.
6. Todas as medidas iram passar por uma nova conferencia para a fabricação de contra marco.
7. Informe qualquer alteração de medidas, cor, tipologia dos itens, antes da confirmação desse contrato.
8. Informar o tipo de vidro.
9. Informar se houver preferência por qualquer outro seguimento ou linha em alumínio para alteração do mesmo.